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1 抽样方法

抽样地点为轮台县辖区内液化石油气、车用压缩天然气产品的流通领域。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	液化石油气
	0.5L(kg）
	0.5L(kg）

	2
	车用压缩天然气
	0.5L
	0.5L


2 检验依据

表2 液化石油气（GB 11174 - 2011）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度（15℃）
	GB/T12576-1997、SH/T0221-1992

	2
	蒸气压（37.8℃）
	GB/T12576-1997

	3
	组分
	C3烃类组分
	NB/SH/T0230-2019

	
	
	C4及C4以上烃类组分
	

	
	
	C3+C4烃类组分
	

	
	
	C5及C5以上烃类组分
	

	4
	残留物
	蒸发残留物
	SY/T7509-2025

	
	
	油渍观察
	

	5
	铜片腐蚀（40℃,1h）
	SH/T0232-1992

	6
	总硫含量
	SH/T0222-1992

	7
	硫化氢
	SH/T0125-1992

	8
	游离水
	GB 11174-2011


表3 液化石油气（GB 11174 - 2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度（15℃）
	SH/T0221-1992、GB/T12576-1997

	2
	蒸气压（37.8℃）
	GB/T12576-1997

	3
	组分体积分数
	C3烃类
	NB/SH/T0230-2019

	
	
	C4及C4以上烃类
	

	
	
	（C3+C4）烃类
	

	
	
	C5及C5以上烃类
	

	4
	残留物
	蒸发残留物
	SY/T7509-2025

	
	
	油渍观察
	

	5
	铜片腐蚀（40℃,1h）
	SH/T0232-1992

	6
	硫含量
	SH/T0222-1992

	7
	硫化氢
	SH/T0125-1992

	8
	游离水
	GB 11174-2025


表4 车用压缩天然气
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB/T 11062-2020和GB/T 13610-2020

	2
	总硫(以硫计)
	GB/T 11060.4-2017

	3
	二氧化碳 mol：mol
	GB/T 13610-2020

	4
	氧气 mol：mol
	GB/T 13610-2020
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3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011            液化石油气

GB 11174-2025            液化石油气

GB 18047-2017            车用压缩天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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