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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	车用汽油
	2L
	2L

	2
	车用柴油
	3L
	2L

	3
	车用尿素水溶液
	2L(kg）
	2L(kg）

	4
	车用润滑油
	2.5L(kg）
	2.5L(kg）


2 检验依据
表2  车用汽油

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗爆性
	研究法辛烷值(RON)
	GB/T 5487-2015

	2
	铅含量
	GB/T 8020-2015

	3
	馏程
	GB/T 6536-2010

	4
	硫含量
	SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021

	5
	甲醇含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014


表3  车用柴油

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	氧化安定性（以总不溶物计）
	SH/T 0175-2004

	2
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	3
	10%蒸余物残炭
	GB/T 17144-2021

	4
	运动粘度(20℃)
	GB/T 265-1988

	5
	凝点
	GB/T 510-2018

	6
	闪点(闭口)
	GB/T 261-2021

	7
	十六烷值
	GB/T 386-2021

	8
	馏程
	GB/T 6536-2010


表4  车用尿素水溶液
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尿素含量（质量分数）
	GB 29518-2013 附录 A

	2
	密度（20℃）
	SH/T 0604-2000

	3
	折光率 20nD
	GB/T 614-2021

	4
	杂质含量
	碱度（以NH3计）（质量分数）
	GB 29518-2013 附录B

	
	
	缩二脲（质量分数）
	GB 29518-2013 附录C

	
	
	不溶物
	GB 29518-2013 附录E


表5  汽油机油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	运动黏度η（100℃）
	GB/T 265-1988

	2
	黏度指数
	GB/T 1995-1998、GB/T2541-1981

	3
	倾点
	GB/T 3535-2025

	4
	水含量（体积分数）
	GB/T 260-2016

	5
	泡沫特性（泡沫倾向/泡沫稳定性）
	24℃
	GB/T 12579-2002

	
	
	93.5℃
	

	
	
	后24℃
	

	
	
	150℃
	SH/T0722-2002

	6
	机械杂质（质量分数）
	GB/T 511-2010

	7
	闪点（开口）
	GB/T 3536-2008


表6 柴油机油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	运动黏度η（100℃）
	GB/T 265-1988

	2
	黏度指数
	GB/T 1995-1998、GB/T2541-1981

	3
	倾点
	GB/T 3535-2025

	4
	水含量（体积分数）
	GB/T 260-2016

	5
	泡沫特性（泡沫倾向/泡沫稳定性）
	GB/T 12579-2002

	6
	机械杂质（质量分数）
	GB/T 511-2010

	7
	闪点（开口）
	GB/T 3536-2008
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3 判定规则

3.1依据标准
GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

GB 11121-2025 汽油机油

GB 11122-2025 柴油机油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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