附件一：水源水水质达标状况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水源地名称 | 水源级别 | 水源类型 | 水质要求 | 监测单位 | 监测指标数 | 监测因子 | 监测频次 | 是否达标 | 超标因子 | 备注 |
| 1 | 轮台县阿克萨来乡中心水厂 | 县级 | 地下水 | 达到生活饮用水卫生标准 | 新疆中测测试有限责任公司 | 39 | pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、阴离子表面活性剂、氰化物、六价铬、氟化物、硫酸盐、硫化物、碘化物、铜、锌、铅、镉、铁、锰、铝、钠、汞、砷、硒、总α放射线、总β放射线、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。 | 每季度一次 | 是 | 无 |  |

附件二：出厂水水质达标状况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供水厂  名称 | 水质要求 （达到或优于） | 监测单位 | 监测指标数 | 监测因子 | 监测频次 | 是否达标 | 超标因子 | 备注 |
| 2 | 轮台县阿克萨来乡中心水厂(出厂水) | 达到生活饮用水卫生标准 | 新疆中测测试有限责任公司 | 96 | pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨氮、硝酸盐氮、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氰化物、六价铬、氟化物、硫酸盐、硼、总余氯、游离氯、二氧化氯、臭氧、铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、铝、钠、钡、铍、钼、银、铊、汞、砷、硒、锑、总α放射线、总β放射线、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、2,4-滴、五氯酚、2,4,6-三氯酚、苯并[α]芘、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、溴氰菊酯、邻苯二甲酸脂、环氧氯丙烷、乙草胺、2-甲基异次醇、土臭素、贾第鞭毛虫、隐孢子虫。 | 每季度一次 | 是 | 无 |  |

附件三：末梢水水质达标状况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市名称 | 抽检合格率（%） | 水质类别要求 （达到或优于） | 监测单位 | 监测指标数 | 监测因子 | 监测频次 | 是否达标 | 超标因子 | 备注 |
| 3 | 轮台县 | 100 | 达到生活饮用水卫生标准 | 新疆中测测试有限责任公司 | 41 | pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨氮、硝酸盐氮、氰化物、六价铬、氟化物、硫酸盐、游离氯、二氧化氯、铜、锌、铅、铁、锰、镉、汞、砷、铝、总α放射线、总β放射线、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷。 | 每季度一次 | 是 | 无 |  |