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1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为轮台县辖区内流通领域。

抽查产品为老人鞋、儿童玩具（塑胶玩具）、棒棒胶、课业簿册、塑料购物袋、纸杯。

1.2 抽样方法、基数及数量

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。老人鞋抽取的样品应为同款式、同货号、同颜色的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量

	产品类别
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	老人鞋
	旅游鞋
	2双
	1双
	1双

	
	布鞋
	2双
	1双
	1双

	儿童玩具
	塑胶玩具
	3个
	2个
	1个

	塑料购物袋
	100个
	60个
	40个

	课业簿册
	15本
	10本
	5本

	棒棒胶
	3个
	2个
	1个

	纸杯
	80个
	 40个
	40个

	注：抽样数量如不满足检验用数量，可适当增加抽样数量。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表7。

表2   老人鞋（旅游鞋、布鞋）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2008
GB/T 3903.2-2017

	2
	 可分解有害芳香胺染料（纺织品）
	GB/T 17592-2024

GB/T 23344-2009 


表3  塑胶玩具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014  

	2
	小零件（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	3
	边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014  

	4
	尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	5
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2022


表4  塑料购物袋表 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	环保要求
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

	2
	跌落试验
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

	3
	漏水性
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

	4
	封合强度
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

QB/T 2358-1998

	5
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

GB/T 9639.1-2008


表5  胶粘剂（棒棒胶） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020

	2
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016


表6 课业簿册

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	装订
	QB/T 1437-2023

	2
	封面、封底定量  内芯定量
	GB/T 451.2-2023

	3
	安全
	QB/T 1437-2023 

	4
	内芯D65亮度  内芯D65荧光亮度
	GB/T 7974-2013

	5
	装订偏差
	 QB/T 1437-2023

	6
	成品整体规格尺寸偏差
	 QB/T 1437-2023

	7
	套印偏差
	 QB/T 1437-2023


表7 纸杯 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	3
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	4
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	5
	荧光物质
	GB 31604.47—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB 6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能

QB/T 1437-2023 课业簿册
GB/T 15107-2013 旅游鞋

QB/T 4329-2012 布鞋

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 21661-2025 塑料购物袋

GB/T 27590-2022 纸杯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

